LLC3 -> mode non connecté mais acquittement.

Avec erreur complète -> chien de garde -> délais avant réémission même trame + timeout

Avec erreur partielle -> CRC (checksum) -> réémission même trame

Perte trame ACK -> E peux pas avoir que le pb est sur l’ACK -> duplication des données -> R reçois deux fois la trame DATA -> numérotation de trames pour se rendre compte qu’il a déjà reçu la trame -> protocol bit alterné (ou sur un octets).

Alteration partielle ACK -> CDG annulé -> réémission trame DATA (meme numéro que ACK).

Format des trames :

* Type (un octet) :
  + 1 -> DATA
  + 2 -> ACK
* Numéro de trames (un octet).