
Détection des erreurs :

* Erreur trame data
  + NACK (ok pour point à point)
  + Pas de ack -> mieux pour multi-nœud : pas de confusion pour un autre nœud qui pourrait croire que les données reçues son fausses (pas de notion d’adresses et de destinataires ici).
* Erreur trame ACK :
  + Impossible de conclure qu’il s’agit bien d’une trame ACK -> réémission trame DATA.
  + On doit vérifier son intégrité -> seul moyen de passer à la trame suivante.



Une image contenant table

Description générée automatiquement